A picture containing screenshot, diagram

Description automatically generated

Cấu hình Router

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated with medium confidence

Cấu hình cho router

+ Đặt hostname

+ Đặt username và password

+Thêm ip domain-name

+ Tạo tập khóa public-private để mã hõa dữ liệu bằng RSA

+512 là mặt định mã hóa, nhưng SSH cần từ 768 đến 4096 (Giá trị càng cao thì key càng khó mở)

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

+Login local: Phương thức xác thực khi cấu hình ở vty, cho phép sử dụng cơ sở dữ liệu trên thiết bị để đăng nhập thay cho password ở trên

+ Transport input SSH: cho phép thực hiện ssh

+ Đặt mk cho secret

A screenshot of a computer

Description automatically generated

+ Cài SSH cho router



+ Dùng dhcp để đặt địa chỉ IP

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated with low confidence

+ Kiểm tra địa chỉ IP được cấp của interface vừa cấu hình

A screenshot of a computer program

Description automatically generated with medium confidence

+ Dùng cmd để ping tới IP của interface trên cũng như kiểm tra ssh